快递鸟运单打印机设置

# 总说明

生成的面单都是未生效，快递员取货扫码后 才生效！


检测打印机是否可用？

# 顺丰和跨越速运设置:QR-668

QR

## 步骤一


选择【打印机首选项】



## 步骤二


在打印机上右键，选择打印首选项，

选择【布局】->【页序】的【从后向前】，本步骤万分重要@！




## 步骤三（尺寸）

在打印首选项页，选择【纸张/质量】选项卡，并点击【高级】




### 顺丰设置

选择100mm×210mm



### 跨越速运设置

选择100×210




## 步骤四


### 顺丰设置

## （旋转180°，水平偏移方向向左）


选择【打印机属性】



选择打印旋转中的：旋转180度



### 跨越速运设置




# 出库通知设置:ZEBAR GK888t

## 安装驱动

zd51167117-certified.exe


## 选择驱动



## 设置页面高度



## 高级设置



# 开发的约定

需要约定运单的打印机配置名称，彻底免去面单打印机名称传递

需要解决“送货单”的打印问题